**Приложение №1**

к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ** | | | | | | | | | | | | |  |
| **№ п/п** | **Наименование, марка, описание продукции** | | | **Ед. изм** | **Страна происхождения товара** | **Кол-во** | **Цена единицы Продукции без НДС (руб.коп.)** | **НДС** | | | **Общая стоимость Продукции с учётом НДС  (руб. коп.)** | **Срок поставки** | **ОКПД-2** | | **Мера по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров,**  **работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,**  **закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц** | |
| **ставка, %** | **сумма, руб. коп.** | |
| **1** | **2** | | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | **10** | **11** | | **12** | |
| 1 | Респиратор | | | шт. |  | 1500 |  |  |  | |  | В течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами договора | 32.99.11.120 | | Преимущество | |
| 2 | Противогаз гражданский фильтрующий | | | комплект |  | 53 |  |  |  | |  | В течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами договора | 32.99.11.111 | | Преимущество | |
|  | **ИТОГО** | | |  |  | 1553 |  |  |  | |  |  |  | |  | |
| **Обязательные технические правила, которым должна соответствовать Продукция:**  1. Респираторы для ГО и ЧС:  1.1. Иметь высокую степень защиты по широкому спектру вредных веществ (аэрозоли, радиоактивная пыль, туман, дым)  1.2. Год выпуска не ранее: 2024 года.  1.3. Срок хранения – не менее 5 лет с даты изготовления.  1.4. Соответствовать ГОСТ Р 12.4.191-99, ГОСТ Р 12.4.191-2011.  1.5. Партия респираторов должна сопровождаться формуляром ВП МО РФ, в котором указан комплект поставки, основные характеристики, свидетельство о приёмке ВП МО РФ. Формуляр заверяется печатью ВП МО РФ и печатью ОТК завода-изготовителя.  2. Противогазы гражданские фильтрующие панорамно-масочные для нужд ГО и ЧС:  2.1. класс защиты 3 и сроком хранения и эксплуатации не менее 12 лет с даты изготовления.  Время защитного действия соответствующее ГОСТ 12.4.235-2019, мин., не менее:  1. циклогексан (массовая концентрация - 3,5 мг/дм3) – 70;  2. хлор (массовая концентрация - 3,0 мг/дм3) – 20;  3. сероводород (массовая концентрация - 1,4 мг/дм3) – 40;  4. циановодород (массовая концентрация - 1,1 мг/дм3) - 25;  5. диоксид серы (массовая концентрация - 2,7 мг/дм3) – 20;  6. аммиак (массовая концентрация - 0,7 мг/дм3) – 50.  2.2. Фильтрующие противогазы должны быть переданы заказчику в таре и/или упаковке. Фильтрующие противогазы должны быть затарены и/или упакованы способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. Поставляемая партия фильтрующих противогазов должна иметь следующее распределение по ростам (размерам) лицевых частей (масок): 1 рост – 40 %, 2 рост – 40 %, 3 рост -20 %, либо все лицевые части (маски) должны иметь один (универсальный) размер.  2.3. В случае поставки фильтрующих противогазов одного (универсального) размера универсальный размер должен иметь, как корпус лицевой части, так и подмасочник лицевой части (при его наличии). Под универсальным размером (ростом) подразумевается размер (рост), который не требует необходимости определения морфологических размеров головы пользователя перед применением противогаза, а также не обозначен изготовителем в виде цифрового и/или буквенного значения (например, первый (1), второй (2), третий (3) или малый (М), средний (С), большой (Б)).  2.4. Поставляемые фильтрующие противогазы должны быть новыми, изготовленными не ранее 2024 года, (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).  2.5. Поставщик обязуется в момент передачи Продукции предоставить Заказчику:  1. Руководство по эксплуатации (техническое описание и инструкция) – не менее 1 штуки на тарное или упаковочное место;  2. Формуляр или паспорт на партию заверенный печатью отдела изготовителя, ответственного за технический контроль – не менее 1 штуки на поставляемую партию;  3. Действующий сертификат соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 – не менее 1 штуки на всё количество поставляемых фильтрующих противогазов.  **Место (адрес) доставки Продукци**и: Екатеринбург ул. Кузнечная, 92  **Реквизиты Покупателя (Грузополучателя) для оформления счетов-фактур**: Юридический адрес: 143421, Российская Федерация, Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, км 26-й, д.5, стр.3, офис 513, Фактический адрес филиала: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, ИНН 5612042824, КПП 502401001, ОГРН: 1055612021981, Банковские реквизиты: Р/с 40702810400000068562 в Банк ГПБ (АО), г. Москва, К/с 30101810200000000823, БИК 044525823  **Способ доставки**: доставка автомобильным транспортом Поставщика. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | **от имени Покупателя (АО «ЭнергосбыТ Плюс»)** | | | | | | | **от имени Поставщика (\_\_\_\_\_\_\_)** | | | |  | | |
|  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 года | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года | | | |  | | |